………………..
Inwestor:
Gmina Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
Twardogóra
	Wykonawca:

 

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Budowa oświetlenia drogowego w m. Moszyce
Kod budowy: 
Adres budowy: Moszyce,  
Obiekt: Moszyce
Rodzaj robót: elektryczne
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR 5-10, KSNR 5, KNNR 5, KSNR  5, KNP 18, KNR 2-01
Waluta: zł
Stawka r-g: ………… zł

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Razem	
Koszty bezpośrednie							
Koszty zakupu od M							
Koszty pośr. od R							
Koszty pośr. od S							
Zysk od R							
Zysk od S							
Zysk od KR							
Zysk od KS							
Geodezja							
Koszty z narz. w rozbiciu							
Koszty z narzutami (netto)							
Stawka VAT							
Wartość brutto							

Słownie: 

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Oświetlenie uliczne
					
1	KNR 2-01
0701-0201-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. grunt kategorii iii.
	517,00	m			
2	KNR 5-10
0301-01-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m
	1 034,00	m			
3	KNR 2-01
0704-0101-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. grunt kategorii i-ii.
	517,00	m			
4	KNR 5-10
8735-040	Kabel elektroenerg. z żył. alum. powł. polwinit. do1 kV typu YAKY - 4 x 35 mm2
	580,00	m			
5	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
	367,00	m			
6	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	150,00	m			
7	KNNR 5
0726-050-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2
	34,00	szt			
8	KSNR 5
0907-03-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruntach kategorii IV
	380,00	m			
9	KSNR 5
1001-01-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wys. do 9 m z fund.
	16,00	szt			
10	KSNR 5
1003-02-090	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody jednożyłowe izolowane wciągane w słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 11 m
	16,00	kpl			
11	KSNR  5
1004-02-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na wysięgnikach - oprawy LED.
	16,00	szt			
12	KNNR 5
1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie (1-ramienny)
	16,00	szt			
13	KSNR 5
0804-01-040	Układanie rur osłonowych AROT SRS 110
	119,00	m			
14	KNNR 5
0723-010-040	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100 mm
	37,00	m			
15	KSNR 5
0101-01-090	Montaż układu sterowania oświetleniem SO-1.
	1,00	kpl			
		Razem:					
2		Badania i pomiary- (komplet)
					
16	KNP 18
1306-04-090	Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej
	16,00	kpl			
17	KNP 18
1346-01-020	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne
	112,00	szt			
18	KNP 18
1346-04-020	Badanie instalacji ochronnej - samoczynne wyłaczenie zasilania - za pierwszy pomiar obwodu
	7,00	szt			
19	KNP 18
1346-05-020	Badanie instalacji ochronnej - samoczynne wyłączenie zasilania - za każdy następny pomiar z tego samego obwodu
	105,00	szt			
		Razem:					
		Razem kosztorys: